退出

IAR某位写1，清除中断请求寄存器和中断响应寄存器对应的位

无法寄存外设中断请求信号

允许接收硬件中断，允许向微处理器申请中断请求信号，允许处理器处理中断

否

读取独立开关的值，输出到独立LED灯，并清除GPIO中断

是

ISR最低位是否为1

设定LED输出，Switch为输入，通道1允许中断，允许GPIO中断输出